GNP/2022/TI/19

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Informatīvo stendu un plākšņu izgatavošana un uzstādīšana projekta “Greenways Riga – Pskov” LV-RU-006 ietvaros**

Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Skaits** |
| **Informatīvie stendi (mazie)**  | *Informācijas stenda vizualizācija**Maketa vizualizācijas skice*\*Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina **maketēšana** un krāsainu planšetu **izgatavošana** pēc vienota Greenways stila. Informāciju nodrošina pasūtītājs. Maketi jāsaskaņo ar pasūtītāju, paredzot vismaz 4 reizes informācijas labošanai un precizēšanai. Kartes, foto, aprakstus nodrošina pasūtītājs. Pakalpojuma sniedzējam pēc nepieciešamības jāizgūst informācija no pieejamajiem failiem (pdf.), jāpielāgo informācijas izvietojums atbilstoši plānotajam dizainam. Kartē jāapvieno 2 valodas (informācija jāizgūst no vairākiem dokumentiem un jāsavieto kopējā maketā). \*Gulšņus nodrošina pasūtītājs! Pakalpojuma sniedzējs nodrošina gulšņu transportēšanu no Litenes pagasta un/vai Gulbenes pilsētas. \*Plāksnes materiāls –vismaz 3mm kompozīts (ar aizsarglaminātu) ar vismaz 10 mm biezuma mitrumizturīgu pamatuVAIPlāksnes materiāls - vismaz 10 mm mitrumizturīgs apdrukāts plastikāts, ko uzreiz stiprina pie stenda metāla un gulšņu konstrukcijas.**\***Plāksnēm jānodrošina to kvalitatīva piestiprināšana informācijas stenda konstrukcijai.\*Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informācijas stendu sagatavošanu un uzstādīšanu pasūtītāja norādītās vietās uz “zaļā ceļa” posmā Gulbene – Balvu novada robeža.\*Stiprināšana – ierokot zemē, zemes līmenī apstrādājot gulšņus ar aizsargvielu.\*Jāsagatavo vienots informācijas stends, kas sastāv no 2 informatīvajām daļām, konstrukcija jāveido tā, lai tajā varētu piestiprināt informācijas plāksnes attiecīgi izmēros **720x1140mm un 1650x1140mm** (+/-30mm).\*Jāsagatavo plākšņu pamats – cinkota tērauda konstrukcija (izturīga, stiprinās pie gulšņiem). Tērauda materiāls vismaz 30 x 20 x 2mm. Rāmis vienots abām informatīvajām daļām, stiprinās gulšņos, lai plāksnes vizuāli atrastos aptuveni pusē no gulšņa platuma. (Novietojumu un konstrukcijas risinājumu iespējams precizēt.) \*Prasības planšetei un kopējam informācijas stendam: materiāla izturība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (lietu, vēju, sniegu, mitrumu, sauli, nelieliem triecieniem u.c.).\*Viss stenda risinājums pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.  | **2** |
| **Informatīvais stends – planšete (lielais 2x3 m)**  | \*Izmērs: 3,00 x 2,00 m \*Vieta: Gulbene\*Kompozītmateriāla plāksne vismaz 3 mm (ar aizsarglaminātu). Izturīga pret UV stariem, mitrumu, neizbalo, izturīga pret triecieniem.\*Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina **maketēšana** un krāsainas planšetes **izgatavošana**. \*Informāciju nodrošina pasūtītājs pēc vienota Greenways stila. Maketi jāsaskaņo ar pasūtītāju, paredzot vismaz 4 reizes labošanai un precizēšanai. \*Kartes, foto, aprakstus nodrošina pasūtītājs. Pakalpojuma sniedzējam pēc nepieciešamības jāizgūst informācija no vairākiem pieejamajiem failiem (pdf.), jāpielāgo informācijas (fotogrāfijas, teksts, objekti) izvietojums atbilstoši plānotajam dizainam. Iespējams, minimāli jāpapildina kartes informācija (līdz 7 punktiem). Kartē jāapvieno 2 valodas (informācija jāizgūst no vairākiem dokumentiem un jāsavieto kopējā maketā).*Stends nav jāizgatavo – piegādātājam jāiestiprina planšete esošajā stendā, izmantojot savu aprīkojumu un materiālus.**Maketa vizualizācijas skice* | **2** |
| **Informācijas zīmes - pieturas**  | *Aptuvena vizualizācija*Pieturvietu nosaukumi uz koka gulšņu balstiem.\*Gulšņus nodrošina pasūtītājs! Pakalpojuma sniedzējs nodrošina gulšņu transportēšanu no Litenes pagasta un/vai Gulbenes pilsētas.\*Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informācijas zīmju sagatavošanu un uzstādīšanu pasūtītāja norādītās vietās uz “zaļā ceļa” posmā Gulbene – Balvu novada robeža.\*Stiprināšana – ierokot zemē, zemes līmenī apstrādājot gulšņus ar aizsargvielu.\*Nepieciešami 2 dažādi uzraksti “Melnupe” un “Litene” – burtu stils pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.\*Uzrakstu pamats – koks, slīpēts un apstrādāts ar aizsarglīdzekli. Uzrasti veidojami iegrebti un krāsoti tumšā tonī. Fons – tonēts gaišs. Skaņot ar pasūtītāju.\*Koka plāksnes izmēri: 1500x500 (+/- 50 mm), biezums vismaz 30mm. Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina izturīga kopējā konstrukcija. \*Katra pieturvietas zīme papildināta ar 1 informatīvu kompozītmateriāla plāksni izmērā 200x300 (+/- 10mm) vismaz 3 mm biezumā ar informāciju par vēsturisko pieturu (informācija uz katras plāksnes atšķiras).Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina maketēšana un izgatavošana. Informāciju nodrošina pasūtītājs. Maketi jāsaskaņo ar pasūtītāju, paredzot vismaz 3 reizes labošanai un precizēšanai. | **2** |
| **Informācijas plāksnes gulšņiem** | **150x 310 mm (+/- 5mm)****Komplektācijā skrūves (6kanšu). Katra plāksne ar 4 caurumiem (stūros) plāksnes pieskrūvēšanai.**Plāksnes materiāls –vismaz 3mm kompozīts + aizsarglamināts.Izturīgs pret UV, lietu, salu u.c. nelabvēlīgiem laikapstākļiem.Plāksnes pēc vienota dizaina - vienkāršs fons ar projekta logo (vienāds visām plāksnēm), foto un tekstu.Informāciju un foto nodrošina pasūtītājs.Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina maketēšanas darbi un izgatavošana. | **15** |
| **Vispārējā informācija** | **Termiņš: 8 nedēļas** |  |

Reklāmas objektu izvietošanas saskaņošanu veic Gulbenes novada pašvaldība pati. Uzstādīšana iespējama pēc saskaņojuma saņemšanas.