**Tehniskā specifikācija**

**Tirgus izpētes “Vieglās automašīnas kravas piekabes iegāde”**

(ID Nr. DR/2022/TI/1)

|  |  |
| --- | --- |
| Prasības piegādājamai autopiekabei | Pretendenta piedāvājums |
| 1. Vienass kravas piekabe, karsti cinkota uz viengabala metināta rāmja.
 |  |
| 1. Tilta piekare ar atsperlāgiem un amortizatoriem.
 |  |
| 1. Priekšējais un pakaļējais borts atverami un noņemami.
 |  |
| 1. Kravas kastes grīda – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mm biezs laminēts mitrumizturīgais saplāksnis.
 |  |
| 1. Kravas kastes iekšpusē ne mazāk kā 4 + 4cilpas kravas nostiprināšanai un 2 + 2 cilpas piemetinātas no ārpuses.
 |  |
| 1. Kravas kastes iekšējais garums ne mazāks kā 2,70
 |  |
| 1. Kravas kastes iekšējais platums ne mazāk kā 1,30 metri.
 |  |
| 1. Bortu augstums 0,40 metri.
 |  |
| 1. Kravas kaste atgāžama.
 |  |
| 1. Elektrosistēma, gaismas atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| datums | amats, vārds, uzvārds | paraksts |