2.pielikums

Tirgus izpētei „ GRĀVJU TĪRĪŠANA UN APAUGUMA NOŅEMŠANA’’

(ID Nr.GU/2025/TI/8 )

**Darba uzdevums - Tehniskās specifikācijas**

**Tirgus izpētei „** GRĀVJU TĪRĪŠANA UN APAUGUMA NOŅEMŠANA**”**

**VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**

**1. Darba priekšmets**

Darbu mērķis ir atjaunot grāvja caurplūdi un nodrošināt tā funkcionālu darbību, veicot grāvja gultnes tīrīšanu no nogulsnēm, dūņām, akmeņiem, atkritumiem un apauguma, kā arī noņemot koku un krūmu atvases grāvja nogāzēs un pieguļošajā teritorijā.

Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šo prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

**2. Darbu apjoms**

Grāvja garuma tīrīšana: **628 m**

Vidējais grāvja platums: 2.5 m

Vidējais grāvja dziļums: 1.5 m

Attīrāmais apaugums: **0.81 ha**

**3. Darbu izpildes secība**

**Apauguma noņemšana**

Pļaut un izcirst koku un krūmu atvases līdz sakņu kaklam.

Lielāku koku un krūmu celmus izfrēzēt vai nozāģēt līdz zemes līmenim.

Izcirsto biomasu sašķeldošana un izlīdzināšana uz vietas vai izvešanai uz būvuzņēmēja atbērtni.

Izcērtami visi koki līdz 20cm diametrā.

**Grāvja gultnes tīrīšana**

Ar ekskavatoru vai cita veida tehniku izņemt nogulsnes, dūņas, atkritumus, zāles masu, bebru aizsprostus un citus aizsprostojumus.

Nodrošināt esošā grāvja profilu (slīpumu un dziļumu).

Izrakto zemi izlīdzināt gar grāvja malu, bet koku krūmu, bebru aizsprostu materiālu sašķeldot vai izvest.

**Apdares darbi**

Grāvja nogāzes izlīdzināt, nodrošinot stabilu slīpumu un ūdens brīvu noteci.

Visu teritoriju izlīdzināt neatstājot grunts vaļņus un iesēdumus. Grunts kritumu veidot uz grāvju pusi neveidojot ieplakas.

**4. Tehniskās prasības**

Apauguma noņemšana jāveic pilnā tīrāmās zonas platumā.

Darbi jāveic, ievērojot vides aizsardzības prasības (izvairīties no piesārņojuma ūdenstilpēs, nepieļaut invazīvo sugu izplatīšanu).

Izmantotā tehnika nedrīkst bojāt pieguļošo teritoriju ārpus darbu zonas.

**5. Kvalitātes kontrole**

Pēc darbu pabeigšanas grāvim jānodrošina brīva ūdens caurplūde visā garumā.

Nogāzēm jābūt vienmērīgām, bez iegruvumiem vai tehniskās tehnikas radītiem bojājumiem.

**6. Darbu drošība**

Darbi jāveic atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem.

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā.

Tehnikas operatoriem jābūt atbilstošai kvalifikācijai.

**7. Vides prasības**

Saglabāt vērtīgos kokus (virs 20 cm diametrā), ja tie netraucē grāvja funkcionēšanai.

Aizliegt sadedzināt izcirsto apaugumu darba vietā, ja tas nav saskaņots.