
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana 

	Nosaukums
	Apraksts
	Skaits

	Informatīvie stendu Spārītes/Emzes parka pamatnes
	
	
*Plāksnes pamatnes – A3 izmērs, vismaz 9 mm biezs mitrumizturīgs saplāksnis.

* Atbalsta kāja 150x150mm, augstums 700 mm virs zemes.

*Kājas daļa, kas būs pie zemes, jāapstrādā ar ruberoīdu, lai nodrošinātu koka
pamatnes izturību un kalpošanas ilgumu.

*Plāksnēm jānodrošina to kvalitatīva piestiprināšana plāksnes pamatnei.

*Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informācijas stendu  uzstādīšanu pasūtītāja norādītās vietās Spārītes un Emzes parkā.
*Stiprināšana – ierokot zemē.

*Prasības kopējam informācijas stendam: materiāla izturība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (lietu, vēju, sniegu, mitrumu, sauli, nelieliem triecieniem u.c.).

*Viss stenda risinājums pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju. 
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	Vispārējā informācija
	Termiņš līdz 30.11.2026.

	





