1.pielikums

Tirgus izpētei “Nulles apgrieziena mauriņa pļāvēja iegāde” (ID Nr. ST/2023/TI/3)

**”Nulles apgrieziena mauriņa pļāvējs”**

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskie parametri** | **Nepieciešamās funkcijas u.c. tehniskās prasības.** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **Transmisija** |  |  |
| Transmisija hidrostatiska - | Automāts |  |
| Piedziņas sistēma - | Divu rokturu ātruma un virzienavadības sviras, 2 riteņu piedziņa. |  |
| **Dzinējs** |  |  |
| Dzinēja tilpums: | Ne mazāk, kā 656cc |  |
| Jauda: | Ne mazāk, kā 13 kW |  |
| Cilindru skaits | Ne mazāk, kā 2 |  |
| Tips | Benzīns |  |
|  |  |  |
| **Pļaušanas bloks** |  |  |
| Pļaušanas platums: | Ne mazāk, kā 122 cm |  |
| Asmeņu skaits: | Ne mazāk, kā 2 |  |
| **Stūres iekārta** |  |  |
|  |  |  |
| Tips | Nulles rādiusa apgrieziens |  |
| Nenopļautā riņķa rādiuss cm | Nulles rādiusa apgrieziens |  |
| Garantija | Ne mazāk, kā 24 mēneši. |  |