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GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS
Gulbenē

2026.gada 24.septembrī





      Nr. GND/2026/___






          
 
   (protokols Nr.__; __.p.)

Par Gulbenes novada pašvaldības 2026.gada 24.septembra iekšējā normatīvā akta Nr. GND/IEK/2026/__ “Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas kārtība” izdošanu
Gulbenes novada pašvaldības dome izskata iesniegtā iekšējā normatīvā akta “Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas kārtība” projektu. Likuma “Par autoceļiem” 1.panta otrā daļa nosaka, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta 21.punktu, 50. panta pirmo daļu, likuma “Par autoceļiem” 1.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes ieteikumu, atklāti balsojot ar balsīm “Par” ( ), “Pret” – , “Atturas” – , “Nepiedalās” – , Gulbenes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
IZDOT Gulbenes novada pašvaldības 2026.gada 27.augusta iekšējo normatīvo aktu Nr. GND/IEK/2026/__ “Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas kārtība” (pielikumā).
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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Gulbenē

2026. gada 27.augustā
Nr. GND/IEK/2026/__

Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas kārtība

	Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 1. panta otro daļu




I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā esošo Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ielu uzturēšanas, lietošanas un aizsardzības kārtību. 

2. Gulbenes pilsētas ielas ir Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas inženierbūves Gulbenes pilsētas teritorijā, kas paredzētas koplietošanai. 

3. Gulbenes pilsētas ielas ir Pašvaldības iestādes “Gulbenes pilsētas Saimnieciskās pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) pārziņā, kas atbild par ielu pārvaldi, aizsardzību, uzturēšanu un lietošanas kārtību. 

4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt drošu satiksmi un ilgtspējīgu Gulbenes pilsētas ielu infrastruktūras uzturēšanu.

5. Noteikumi neattiecas uz projektētām vai detālplānojumos paredzētām ielām, kuras nav izbūvētas un nodotas ekspluatācijā, kā arī uz Gulbenes pilsētas ielām, kas nav reģistrētas pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.

II. Ielu uzturēšanas vispārīgie principi

6. Pārvalde nodrošina Gulbenes pilsētas ielu ikdienas, periodisko un ārkārtas uzturēšanas darbus (1.pielikums) atbilstoši 2021.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (turpmāk – MK noteikumi).

7. Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas klases nosaka atbilstoši satiksmes intensitātei, sabiedriskā transporta kustībai un to funkcionālajai nozīmei (2.pielikums).

8. Gulbenes pilsētas ielām ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontrole nodrošināma: 

8.1. Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi: 

8.1.1. ziemas sezonā (laikposmā no 16.oktobra līdz 15.aprīlim) saskaņā ar 3.pielikumā norādīto; 

8.1.2. vasaras sezonā (laikposmā no 16.aprīļa līdz 15.oktobrim) saskaņā ar 4.pielikumā norādīto; 

8.2. kontrole par paveiktajiem ceļu uzturēšanas darbiem notiek pēc fakta un pamatojoties uz ceļu uzturēšanas tehnikai uzstādītās Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) iegūtajiem datiem.

8.3. uzturēšanas darbu kvalitātes kontroli veic Pārvalde.

9. Būvdarbu laikā vai gadījumos, kad ielā noteikti satiksmes ierobežojumi, ielas uzturēšanas klase konkrētajā posmā netiek piemērota.

III. Gulbenes pilsētas ielu aizsardzība

10. Bez Pārvaldes saskaņojuma aizliegts:

10.1. ilgstoši novietot būvmateriālus, būvgružus, malku, atkritumus vai citus priekšmetus ielas sarkano līniju robežās;

10.2. bojāt ielas segumu vai citus ielas infrastruktūras elementus;

10.3. piesārņot brauktuvi, ietvi vai citus ielas elementus;

10.4. bojāt, pārvietot vai patvaļīgi uzstādīt ceļa zīmes vai citus satiksmes organizācijas līdzekļus;

10.5. aizbērt, aizdambēt vai citādi bojāt grāvjus, lietus ūdens novades sistēmas vai citus ielas ūdens novades elementus;

10.6. veikt darbības, kas var pasliktināt ielas tehnisko stāvokli vai apdraudēt satiksmes drošību.

11. Īslaicīga materiālu vai priekšmetu novietošana ielas sarkano līniju robežās pieļaujama, ja tā netraucē un neapdraud satiksmes kustību, nebojā ielas segumu un citus ielas infrastruktūras elementus un ir iepriekš saskaņota ar Pārvaldi.

12. .Pieslēgumu (jaunu nobrauktuvju) izbūve vai esošo nobrauktuvju pārbūve pie pašvaldības ielām ir pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar Pārvaldi un tās izdoto tehnisko noteikumu saņemšanas. Nobrauktuves izbūve veicama par nekustamā īpašuma īpašnieka vai ierosinātāja līdzekļiem.

13. Lietusūdeņu novadīšanas sistēmu pieslēgšana pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklam vai ielu grāvjiem ir pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar Pārvaldi un tās izdoto tehnisko noteikumu saņemšanas. Pieslēguma izbūvi par saviem līdzekļiem nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks.

IV. Būvdarbi un inženierkomunikācijas

14. Personas, kuras veic būvdarbus vai inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves, remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbus ielas teritorijā, nodrošina:

14.1. satiksmes organizēšanu un satiksmes dalībnieku drošību;

14.2. ielas seguma un citu ielas infrastruktūras elementu aizsardzību;

14.3. būvdarbu vietas un piegulošās teritorijas uzturēšanu tīrā un drošā stāvoklī;

14.4. tranšeju, būvbedru un citu izrakumu pienācīgu norobežošanu un drošību līdz to aizbēršanai un seguma atjaunošanai;

14.5. būvdarbu laikā bojātā ielas, ietves un citu ielas infrastruktūras elementu atjaunošanu;

14.6. pēc darbu pabeigšanas būvdarbu vietas sakārtošanu un atjaunošanu tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par stāvokli pirms darbu uzsākšanas.

15. Būvdarbu vai inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves, remonta vai avārijas seku likvidēšanas laikā radītie ielas vai tās infrastruktūras bojājumi novēršami par darbu veicēja līdzekļiem.

16. Ielas remonts veicams atbilstoši Pārvaldes saskaņotajiem tehniskajiem risinājumiem un tā, lai netiktu pasliktinātas ielas ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošība.

17. Līdz pilnīgai ielas seguma atjaunošanai darbu veicējs nodrošina būvdarbu vietas un aizbērtās tranšejas uzturēšanu tādā stāvoklī, kas nodrošina drošu satiksmes dalībnieku pārvietošanos un nepieļauj bīstamu deformāciju vai bedru veidošanos.

18. Ja ielas seguma pilnīga atjaunošana klimatisko vai tehnoloģisko apstākļu dēļ nav iespējama, darbu veicējs nodrošina pagaidu seguma atjaunošanu un tā uzturēšanu līdz pastāvīgā seguma atjaunošanai.

19. Ja ielas segumam vai citiem ielas infrastruktūras elementiem nodarīti bojājumi, bojājuma radītājs tos novērš par saviem līdzekļiem un atlīdzina radītos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Pēc ielas seguma vai citu ielas infrastruktūras elementu atjaunošanas darbu pabeigšanas, darbu veicējs veiktajiem darbiem nodrošina minimālo garantijas termiņu – 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus. Ja šajā garantijas laikā atjaunotajā ielas posmā tiek konstatēti defekti (piemēram, seguma iesēdumi, plaisas, deformācijas vai dēdēšana), darbu veicējs tos novērš par saviem līdzekļiem pašvaldības noteiktajā termiņā

V. Satiksmes ierobežošana

21. Ja kādas Gulbenes pilsētas ielas stāvoklis apdraud satiksmes drošību, Pārvalde ir tiesīga noteikt satiksmes ierobežojumus vai slēgt satiksmi.

22. Darbu veicējam, kura darbība prasa satiksmes ierobežošanu vai ielas slēgšanu, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas ir jāiesniedz Pārvaldē saskaņošanai satiksmes organizācijas un apbraucamo ceļu shēma. Pēc shēmas saskaņošanas darbu veicējs atbild par atbilstošu ceļa zīmju un norobežojumu uzstādīšanu.

23. Ja ielas slēgšanas vai satiksmes ierobežojumu dēļ satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu (apvedceļu), kura noteiktā uzturēšanas klase ir zemāka par slēgtās ielas uzturēšanas klasi, apbraucamajam ceļam (vai tā posmam) uz satiksmes novirzīšanas periodu tiek piemērota slēgtās ielas (augstākā) uzturēšanas klase. Par apbraucamā ceļa atbilstošu uzturēšanu un stāvokli atbild darbu veicējs.

24. Informāciju par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē un citos pašvaldības informācijas kanālos.

VI. Noslēguma jautājums

25. Noteikumi stājas spēkā 2026. gada 1.oktobrī.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
N.Mazūrs

1.pielikums

Gulbenes novada domes 2026.gada 24.septembra lēmumam Nr. GND/2026/___

(protokols Nr.___;___.p)

Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi

1. Ielu, gājēju celiņu, veloceliņu un nobrauktuvju ikdienas uzturēšana ziemā:

1.1. attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana:

1.1.1. ielas attīrīšana no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar sniega lāpstām,

1.1.2. ielas attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi,

1.1.3. sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas klātnes,

1.1.4. autopaviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega,

1.1.5. sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm;

1.2. slīdamības samazināšana:

1.2.1. ar smilšu un sāls maisījumu,

1.2.2. izveidojot rievas apledojumā,

1.3. gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:

1.3.1. attīrīšana no sniega,

1.3.2. slīdamības mazināšana, kaisot smilti.

2. Caurteku uzturēšana:

2.1. caurteku attīrīšana no sanesumiem,

2.2. sīko bojājumu novēršanā caurtekās,

2.3. caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa;

3. Satiksmes organizēšana:

3.1. ceļa zīmju uzturēšana,

3.2. ceļa zīmju stabu nomaiņa un uzstādīšana,

3.3. ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana,

3.4. ceļa zīmju mazgāšana,

3.5. horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana.

4. Ielu seguma uzturēšana:

4.1. melno segumu uzturēšana:

4.1.1. plaisu aizliešana ar bitumenu vai bitumena emulsiju vai aizpildīšana ar bitumena mastiku,

4.1.2. bedrīšu aizpildīšana:

4.1.2.1. ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno vai nepilno tehnoloģiju;

4.1.2.2. ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

4.2. grants un šķembu segumu uzturēšana, uzlaboto grunts ceļu uzturēšana:

4.2.1. ielu klātņu planēšana un profilēšana,

4.2.2. seguma atjaunošana.

5. Ielu kopšana:

5.1. izskalojumu likvidēšana,

5.2. grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana,

5.3. krūmu/koku izciršana grāvjos, nogāzēs un ielu sarkano līniju koridorā, krūmu atvašu pļaušana,

5.4. zāles pļaušana.

6. Ielu apsekošana un dežūras.

7. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:

7.1. segumu uzturēšana:

7.1.1. bedrīšu labošana melnajā segumā,

7.1.2. bruģakmens un plātnīšu segumu uzturēšana;

7.2. apstādījumu kopšana.
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2.pielikums

Gulbenes novada domes 2026.gada 24.septembra lēmumam Nr. GND/2026/___

(protokols Nr.___;___.p)

Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas klases ziemas sezonai

(no 16.oktobra līdz 15.aprīlim) un vasaras sezonai (no 16.aprīļa līdz 15.oktobrim)
	N.
	Ielas nosaukums
	Ielas klasifikācija
	Ielas garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	p.k.
	
	
	
	
	Vasara
	Ziema

	1.
	Baložu iela (P37, Pļaviņas – Madona – Gulbene 90,400-91,440)
	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela
	1.04
	melnais
	A
	A

	2.
	Brīvības iela un rotācijas aplis (P27, Smiltene – Gulbene 61,202-64,545)
	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela
	3.343
	melnais
	A
	A

	3.
	Rēzeknes iela (P36, Rēzekne – Gulbene 86,690 – 87,200)
	Galvenā (maģistrālās) pilsētas iela
	0.51
	melnais
	A
	A

	4.
	Rīgas, Blaumaņa ielas (P35, Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) 0,000 – 2,140)
	Galvenā (maģistrālās) pilsētas iela
	2.14
	melnais
	A
	A

	5.
	Ābeļu iela (40m iela nav izbūvēta)
	Pilsētas  nozīmes iela
	0.8
	melnais/ grants/bez seguma
	B
	B

	6.
	Alkšņu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.316
	grants
	C
	C

	7.
	Asarupes  iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.595
	grants
	C
	C

	8.
	Ausekļa iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.373
	grants
	C
	C

	9.
	Bērzu iela
	Pilsētas nozīmes iela
	0.56
	melnais
	B
	B

	10.
	Bišu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.32
	melnais
	C
	C

	11.
	Blaumaņa iela (no Līkās līdz Rīgas ielai)
	Pilsētas nozīmes iela
	0.117
	melnais
	B
	B

	12.
	Ceriņu iela 
	Vietējas  nozīmes iela
	0.46
	grants
	C
	C

	13.
	Dārza iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.49
	grants
	C
	C

	14.
	Dīķa iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.404
	melnais / grants
	C
	C

	15.
	Draudzes skolas iela  
	Pilsētas nozīmes iela
	0.357
	melnais
	B
	B

	16.
	Dzeguzes iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.22
	grants
	C
	C

	17.
	Dzelzceļa iela
	Pilsētas nozīmes iela
	1.440
	melnais
	C
	C

	18.
	Dzelzceļnieku iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.094
	grants
	C
	C

	19.
	Dzilnas iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.28
	melnais
	C
	C

	20.
	Dzirnavu iela
	Pilsētas nozīmes iela
	1.23
	melnais / grants
	B
	B

	21.
	Emzes iela
	Vietējas nozīmes iela
	1.03
	grants
	C
	C

	22.
	Gaitnieku iela
	Pilsētas nozīmes iela
	0.598
	melnais / bruģis
	B
	B

	23.
	Gala iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.152
	grants
	C
	C

	24.
	Ievugravas iela
	Vietējas  nozīmes iela
	0.31
	grants
	C
	C

	25.
	Jasmīnu iela
	Vietējas  nozīmes iela
	0.19
	grants
	C
	C

	26.
	Jaunā iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.178
	bruģis
	C
	C

	27.
	Kalna iela
	Vietējās nozīmes iela
	0.202
	melnais
	D
	D

	28.
	Kļavu iela 
	Vietējas nozīmes iela
	0.51
	melnais /grants
	C
	C

	29.
	Krapas iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.395
	grants
	C
	C

	30.
	Krasta iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.79
	Melnais/grants
	C
	C

	31.
	Ķiršu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.492
	grants
	C
	C

	32.
	Lapu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.16
	grants
	C
	C

	33.
	Latgales iela 
	Vietējas nozīmes iela
	0.165
	Melnais / bez seguma
	C
	C

	34.
	Lauku iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.25
	grants
	C
	C

	35.
	Lazdu iela
	Pilsētas nozīmes iela
	0.36
	melnais
	B
	B

	36.
	Liepu iela
	Vietējas  nozīmes iela
	0.21
	grants
	C
	C

	37.
	Litenes iela
	Pilsētas nozīmes iela
	1.513
	melnais
	C
	C

	38.
	Līkā iela
	Pilsētas nozīmes iela
	1.897
	melnais /grants
	B
	B

	39.
	1. Maija iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.5
	melnais /grants
	C
	C

	40.
	Malas iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.232
	grants
	C
	C

	41.
	Miera iela
	Pilsētas nozīmes iela
	1.244
	melnais
	B
	B

	42.
	Naglenes iela
	Pilsētas nozīmes iela
	1.23
	melnais
	B
	B

	43.
	Nākotnes iela
	Pilsētas nozīmes iela
	0.65
	melnais
	B
	B

	44.
	Nākotnes iela (daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu brauktuves)
	Vietējas  nozīmes iela
	0.917
	melnais
	C
	C

	45.
	O. Kalpaka iela
	Pilsētas nozīmes iela
	1.74
	melnais
	B
	B

	46.
	Ošu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.272
	melnais /grants / bez seguma
	C
	C

	47.
	Ozolu iela
	Pilsētas nozīmes iela
	1.53
	melnais
	B
	B

	48.
	Pamatu iela
	Pilsētas nozīmes iela
	0.26
	melnais
	B
	B

	49.
	Parka iela
	Pilsētas nozīmes iela
	0.828
	melnais
	B
	B

	50.
	Pavasara iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.18
	melnais
	C
	C

	51.
	Pils iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.234
	melnais
	C
	C

	52.
	Pļavu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.68
	grants
	C
	C

	53.
	Purva iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.139
	melnais
	C
	C

	54.
	Ražotāju iela
	Vietējās nozīmes iela
	0.183
	melnais
	D
	D

	55.
	Raiņa iela
	Pilsētas nozīmes iela
	2.223
	melnais / grants
	C
	C

	56.
	Rīgas iela (no Blaumaņa līdz Miera)
	Pilsētas nozīmes iela
	1.156
	melnais
	B
	B

	57.
	Robežu iela
	Pilsētas nozīmes iela
	0.75
	melnais /grants
	C
	C

	58.
	Saules iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.31
	grants
	C
	C

	59.
	Skolas iela
	Pilsētas nozīmes iela
	0.64
	melnais
	B
	B

	60.
	Skolas iela (daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu brauktuves)
	Vietējas  nozīmes iela
	0.95
	melnais/bruģis
	C
	C

	61.
	Slēpotāju iela (nav izbūvēta)
	Piekļūšanas iela
	0.254
	grants / bez seguma
	D
	D

	62.
	Smilšu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.222
	grants
	C
	C

	63.
	Sporta iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.224
	Grants/ melnais
	C
	C

	64.
	Stacijas iela
	Vietējas nozīmes iela
	1.301
	grants
	C
	C

	65.
	Tilta iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.885
	grants
	C
	C

	66.
	Ūdensvada iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.17
	melnais
	C
	C

	67.
	Upes iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.58
	Melnais/ grants/ bez seguma
	C
	C

	68.
	Vidus iela
	Pilsētas nozīmes iela
	2.395
	Melnais/ grants
	B
	B

	69.
	Vidzemes iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.277
	grants
	C
	C

	70.
	Viestura iela
	Vietējās nozīmes iela
	1.270
	melnais
	D
	D

	71.
	Vītolu iela
	Vietējās nozīmes iela
	0.327
	melnais
	D
	D

	72.
	Zāles iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.106
	grants
	C
	C

	73.
	Zaļā iela
	Vietējās nozīmes iela
	0.298
	melnais
	D
	D

	74.
	Ziemeļu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.376
	grants
	C
	C

	75.
	Zvaigžņu iela
	Pilsētas nozīmes iela
	1.27
	melnais
	B
	B

	76.
	Klēts iela
	Vietējās nozīmes iela
	0.18
	Melnais/ grants
	C
	C

	77.
	Ceļš Brīvības - Brīvības 87C (Ražotāju iela)
	Vietējas nozīmes iela
	0.183
	melnais
	C
	C

	78.
	Ceļš Brīvības - Brīvības iela 107
	Piekļūšanas ceļš
	0.123
	melnais /grants
	D
	D

	79.
	Ceļš Dzirnavu - Dzirnavu 6
	Piekļūšanas ceļš
	0.09
	grants
	D
	D

	80.
	Ceļš Blaumaņa - Blaumaņa 1A
	Piekļūšanas ceļš
	0.05
	grants
	D
	D

	81.
	Ceļš uz Rīgas ielu 34, 36, 38
	Piekļūšanas ceļš
	0.088
	melnais
	D
	D

	82.
	Ceļš Ceriņu - Jasmīnu
	Piekļūšanas ceļš
	0.07
	grants
	D
	D

	83.
	Ceļš Miera - Miera 17
	Piekļūšanas ceļš
	0.174
	melnais /grants
	D
	D

	84.
	Ceļš Vītolu -Kalna
	Piekļūšanas ceļš
	0.094
	bruģis/ grants
	D
	D

	85.
	Ceļš no Upes uz Parka ielu
	Piekļūšanas ceļš
	0.12
	grants
	D
	D

	86.
	Ceļš uz Rīgas 39
	Piekļūšanas ceļš
	0.185
	melnais
	D
	D

	87.
	Ceļš no Rīgas ielas uz Līko ielu gar Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis”
	Piekļūšanas ceļš
	0.165
	melnais
	D
	D

	88.
	Ceļš no Brīvības ielas uz Dzirnavu ielu gar Gulbenes novada sociālo dienestu, Brīvības ielu 17
	Piekļūšanas ceļš
	0.19
	grants
	D
	D

	89.
	Ceļš uz Skolas 12(Gulbenes 1. vidusskolu) no Skolas ielas, tālāk gar skolas stadionu, Ģimnāziju, sporta skolu atpakaļ uz Skolas ielu
	Piekļūšanas ceļš
	0.36
	melnais
	D
	D

	90.
	Ceļš Viestura -Viestura 29A(Zupas virtuve)
	Piekļūšanas ceļš
	0.145
	grants
	D
	D

	91.
	Iebrauktuve uz Blaumaņa ielas garāžām no Blaumaņa ielas un brauktuve gar Blaumaņu ielu 46A līdz Nākotnes ielai
	Piekļūšanas ceļš
	0.195
	grants
	D
	D

	92.
	Iebrauktuve aiz TOP veikala no Nākotnes ielas ga Nākotnes 2/9 līdz Nākotnes 2/8
	Piekļūšanas ceļš
	0.277
	grants
	D
	D

	
	
	KOPĀ:
	48.75
	
	
	


Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
N.Mazūrs

3.pielikums

Gulbenes novada domes 2026.gada 24.septembra lēmumam Nr. GND/2026/___

(protokols Nr.___;___.p)

Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonā

	Nr.p.k.
	Prasības
	Uzturēšanas klase

	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	Pieļaujamie rādītāji

	1.
	Ledus/sniega vidējais biezums pastāvīgos laika apstākļos
	Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm
	Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm
	4 cm
	5 cm

	2.
	Ielas brauktuves līdzenums pastāvīgos laika apstākļos
	Ledus risas līdz 2 cm
	Ledus risas līdz 2 cm
	Ledus risas līdz 4 cm
	Ledus risas līdz 5 cm

	3.
	Ielas brauktuves līdzenums mainīgos laika apstākļos
	Ledus risas līdz 2 cm
	Ledus risas līdz 4 cm
	Ledus risas līdz 4 cm
	Ledus risas līdz 6 cm

	4.
	Sniega biezums uz ielas nomales 2/3 platumā no brauktuves malas pastāvīgos laika apstākļos
	5 cm
	10 cm
	15 cm
	20 cm

	5.
	Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega
	4 stundas
	4 stundas
	6 stundas
	netiek normēts

	6.
	Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu
	4 stundas
	4 stundas
	6 stundas
	netiek normēts

	7.
	Sniega biezums uz ielas mainīgos laika apstākļos
	6 cm
	6 cm
	8 cm
	10 cm

	8.
	Sniega sanesumu biezums atsevišķās vietās uz brauktuves sniegputenī
	12 cm
	16 cm
	17 cm
	20 cm

	9.
	Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātne šķautnes
	40 cm
	60 cm
	80 cm
	100 cm

	10.
	Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz ielas brauktuves mainīgos laika apstākļos
	3 cm
	5 cm
	5 cm
	5 cm

	11.
	Uz brauktuves un nomales/pie apmalēm nedrīkst krāties ūdens
	jā
	jā
	jā
	jā

	12.
	Stāvlaukumi jāattīra no sniega, ja sniega biezums ir lielāks par 10 cm
	jā
	jā
	jā
	jā

	13.
	Ja pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli ir slikti saskatāmi, tie jāattīra
	jā
	jā
	jā
	jā

	14.
	Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās
	5:00–23:00
	5:00–23:00
	6:00–22:00
	6:00–20:00


Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

2. Par pastāvīgiem laika apstākļiem uzskatāmi laika apstākļi, kad nav nokrišņu un krasu temperatūras svārstību.

3. Par mainīgiem laika apstākļiem uzskatāmi laika apstākļi, kad uz brauktuves veidojas apledojums, veidojas sniega sanesumi.

4. Ielu paplašinājumiem izvirzītas tādas pašas prasības kā ielas brauktuvei.

5. Laiku ielas brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielas brauktuve attīrīta no sniega.

6. Laiku ielu brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā/piebrauktā sniegā uz ielas ar grants/grunts segumu, skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma veidošanās līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir izpildīti.

7. Ārpus 14. punkta minētā laika posma atļauts samazināt uzturēšanas klases no A1 uz B, no B uz C.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
N.Mazūrs

4.pielikums

Gulbenes novada domes 2026.gada 24.septembra lēmumam Nr. GND/2026/___

(protokols Nr.___;___.p)

Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas prasības vasaras sezonā

1. Prasības ielu satiksmes organizāciju tehnisko līdzekļu uzturēšanai

	N.p.k.
	Prasības
	Uzturēšanas klase

	
	
	A
	B
	C

	
	
	 

	1.
	Autobusu pieturvietā jābūt 534. c.z., atkritumu tvertnei , soliņam un nojumei.
	jā
	jā
	Tikai ceļa zīmei

	2.
	Ceļa zīmju balstiem jābūt cinkotiem
	jā
	jā
	jā

	3.
	Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sašķiebušies
	jā
	jā
	jā

	4.
	Ceļa zīmēm jāatbilst standartu LVS 77-1:2014, 77-2:2014 un 77-3:2014 prasībām
	jā
	jā
	jā

	5.
	Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina/jāuzstāda
	1diennakts laikā
	1diennakts laikā
	3 diennaktīs

	6.
	Uz asfaltbetona seguma jābūt horizontālajam apzīmējumam atbilstoši standarta LVS 85:2010 prasībām

Ja horizontālais garenapzīmējums 20 m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50 % un šķērsapzīmējums vairāk par 30 % vai apzīmējumam ir zudusi atstarojošā virsma, līdz 15. septembrim ir jāatjauno.
	jā
	Tikai bīstamās vietās
	Tikai bīstamās vietās

	7.
	Bojātie vai trūkstošie signālstabiņi jāatjauno.
	jā
	jā
	Tikai bīstamās vietās

	8.
	Drošības barjerām (transportl./gājēju) bojātie elementi jānomaina
	jā
	jā
	jā

	9.
	Lietotajām barjerām jāatbilst standarta LVS 94:2012 prasībām
	jā
	jā
	jā

	10.
	Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem. Nomalei zem barjerām jābūt noplanētai.
	jā
	jā
	jā

	11.
	Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem jāatbilst standarta LVS 370:2004 prasībām
	jā
	jā
	jā

	12.
	Luksoforu darbība jāatjauno
	72 stundās
	14 diennaktīs
	Prasību nav

	13.
	Luksoforu elementiem jābūt bez bojājumiem.
	jā
	jā
	jā

	14.
	Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšajā laikā
	jā
	jā
	jā

	15.
	Bojātie gaismas elementi jānomaina
	1 nedēļas laikā
	jā
	jā

	16.
	Apgaismes stabiem un to elementiem jābūt bez bojājumiem, satiksmei bīstamie elementi nekavējoties jānomaina vai jānorobežo bīstamā vieta
	jā
	jā
	jā


 

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

2. 5. punkta prasības neattiecas uz gadījumu, ja ceļa zīme ir jāmaina un tā nav pieejama noliktavā, bet ir jāpasūta.

3. 5. punkta prasības attiecas uz brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības zīmēm, pārējās zīmes jāatjauno 1–2 nedēļu laikā.

4. 14. punkta prasības attiecas uz ielām, kuras ir aprīkotas ar apgaismes stabiem.

2. Prasības ielu seguma uzturēšanai

	N.p.k.
	Prasības
	Uzturēšanas klase

	
	
	A
	B
	C

	
	
	 

	1.
	Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo. Minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatācijas
	jā
	jā
	jā

	2.
	Dubļi vai citi netīrumi no ielas seguma jānovāc
	jā
	jā
	jā

	3.
	Asfaltbetona segumos bedres/risas nedrīkst būt dziļākas par 40 mm un šķērsviļņi lielāki par 40 mm. Atklātie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar c.z. "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.
	jā
	jā
	jā

	4.
	Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāizpilda
	Līdz 1. jūnijam
	Līdz 15. jūnijam
	Līdz 1. jūlijam

	5.
	Izveidojoties šādām bedrēm vēlāk, tās jāizpilda līdz 30. septembrim
	jā
	jā
	jā

	6.
	Satiksmei bīstamās bedres jāizpilda
	3 diennakšu laikā
	1 nedēļas laikā
	2 nedēļu laikā

	7.
	Bitumena izsvīdumu vietas asfaltbetona segumā jālikvidē
	3 diennakšu laikā
	1 nedēļas laikā
	2 nedēļu laikā

	8.
	Asfaltbetona segumi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām – iesēdumi pacēlumi jāapzīmē ar 112. c.z. "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš
	1 diennakts laikā
	1 nedēļas laikā
	2 nedēļu laikā

	9.
	Ielu posmi ar avārijās stāvoklī esošiem segumiem jāapzīmē ar 112. c.z. "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš
	jā
	jā
	jā

	10.
	Plaisas asfaltbetona segumā, kuras ir lielākas par 10 mm ir jāizpilda
	Līdz 31. augustam
	Prasību nav
	Prasību nav

	11.
	Vasaras sezonā jānomaina/jālabo betona apmaļu akmeņi, kuri ir sašķiebušies vai bojāti
	jā
	jā
	Prasību nav

	12.
	Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 60 mm un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās līdz 6 %)

Ūdens novadīšana no nomalēm nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš.
	-
	-
	jā

	13.
	Grants segumu profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā
	-
	-
	jā

	14.
	Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās
	-
	-
	jā

	15.
	Ja laikaposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants/ grunts segumā veidojas šķērsviļņi, bedres, risas, kas dziļākas par 60mm, segums jānoplanē
	-
	-
	jā

	16.
	Grants segumā nav pieļaujamas bedres, kas ir dziļākas par 100 mm. Atklātie trūkumi jānovērš
	-
	-
	jā


 

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

2. Par satiksmei bīstamām bedrēm asfaltbetona segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 50 mm un laukums ir lielāks par 0,1 m2.

3. Par satiksmei bīstamām bedrēm grants/grunts segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 100mm un laukums ir lielāks par 0,5 m2.

4. Bitumena izsvīduma vietas jālikvidē, ja izsvīduma laukums ir lielāks par 0,5 kv. m.

5. Grunts vai grants (ar nepietiekamu seguma biezumu<50mm) segumam 13. punkta prasības par šķērsslīpumu 3–5 % ir pieļaujama atkāpe, ja esošais šķērsslīpums ir <3% un konstruktīvais slānis nepieļauj veidot šķērsslīpumu >3%.

6. Grunts seguma ielām, lai nodrošinātu brauktuves līdzenumu ir pieļaujama seguma nošļūkšanas metode.

7. Pilnīga ūdensnovade no brauktuves grants/grunts seguma un nomalēm prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.

8. Prasības bojāto betona apmaļu nomaiņai attiecas uz apmalēm, kuras rada satiksmei bīstamu situāciju vai nepilda ūdens novirzīšanas funkciju, tādējādi iespējami izskalojumi, piemēram, ietves konstrukcijā.

3. Prasības ielu kopšanai

	N.p.k.
	Prasības
	Uzturēšanas klase

	
	
	A
	B
	C

	
	
	Pieļaujamie rādītāji

	1.
	Uz ielas pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas
	jā
	jā
	jā

	2.
	Ielu zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogruvumi. Atklātie trūkumi jānovērš. Izskalojumi vai nogruvumi ielas konstrukcijā, kas dziļāki par 50 cm jāpieber
	1 nedēļas laikā
	2 nedēļu laikā
	1 mēneša laikā

	3.
	Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem ielas seguma konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš.
	jā
	jā
	jā

	4.
	Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra.
	līdz 1. jūnijam
	līdz 15. jūnijam
	līdz15. jūnijam

	5.
	Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim gūlijas un drenāžas akas jāiztīra
	jā
	jā
	jā

	6.
	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra
	20 %;

6 nedēļu laikā
	35 %;

līdz ziemas sezonai
	50 %;

līdz ziemas sezonai

	7.
	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem.

Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus
	jā
	jā
	jā

	8.
	Nomales šķembu, grants un grunts segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām.

Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā
	jā
	jā
	jā

	9.
	Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par
	3cm
	5cm
	5cm

	10.
	Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar 119. ceļa zīmi "Ceļš ar bīstamām nomalēm" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš
	jā
	jā
	jā

	11.
	Nomalei ar grants segumu jābūt līdzenai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplanē
	jā
	jā
	jā

	12.
	Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 40 mm. Ja izveidojušās bedres, tās pavasarī jāaizpilda
	jā
	jā
	jā

	13.
	Sāngrāvji jāaiztīra no aizsērējumiem
	jā
	jā
	jā

	14.
	Ielas sarkano līniju robežās augošie krūmi jāizpļauj
	jā
	jā
	jā

	15.
	Normatīvajos aktos noteikto ielu ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus.
	jā
	jā
	jā

	16.
	Zāle, kas aug uz nomales un tai pieguļošās nogāzes 1–1,5 m platumā, veģetācijas periodā jānopļauj
	jā
	jā
	jā
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